**KOSZTORYS OFERTOWY**

**UTWARDZENIE PLACU PRZED KOŚCIOŁEM W SŁAWNIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS ROBÓT** | **J.m.** | **ILOŚĆ** | **CENA** | **WARTOŚĆ** |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  drogi w terenie równinnym | ha | 0,086 |  |  |
| 2. | Roboty ziemne wykonywane koparkami  przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. | m3 | 29,60 |  |  |
| 3. | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia- grubość po zagęszczeniu 3 cm ( wyrównanie na całej powierzchni placu przyjęto średnio 3,0cm podbudowa z mieszanki kruszywa łam. 0/31,5mm) | m2 | 860,00 |  |  |
| 4. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm ( kostka szara ) | m2 | 860,00 |  |  |
| 5. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | m | 99,00 |  |  |
| 6. | Wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego o szer. 60cm i grubości 15cm na ławie z betonu C 8/10. Grubość ławy 10cm. | m | 50,90 |  |  |
| 7. | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci -wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km | m3 | 8,60 |  |  |
| 8. | Ustawienie prefabrykowanych pali parkingowych o wys. min.30cm i szerokości (średnicy) min.30cm | szt. | 15 |  |  |
|  | **RAZEM NETTO** | | | |  |
|  | **PODATEK VAT 23%** | | | |  |
|  | **ŁĄCZNIE BRUTTO** | | | |  |

Opracował A. Adamiec

UPR. - UAN-II – K-8386/135/88